Links eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den linken Absatzeinzug auf 2 cm. Links eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den Einzug " Links" auf 2 cm. Links eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den Einzug " Links" auf 2 cm. Links eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den Einzug " Links" auf 2 cm. Links

Links eingerückter Absatz um 5 cm. Stellen Sie den linken Absatzeinzug auf 5 cm. Links eingerückter Absatz um 5 cm. Stellen Sie den Einzug " Links" auf 5 cm. Links eingerückter Absatz um 5 cm. Stellen Sie den Einzug " Links" auf 5 cm. Links eingerückter Absatz um 5 cm. Stellen Sie den Einzug " Links" auf 5 cm. Links

Rechts eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den rechten Einzug auf 14 cm. Rechts eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den rechten Einzug auf 14 cm. Rechts eingerückter Absatz um 2 cm. Stellen Sie den rechten Einzug auf 14 cm. Rechts eingerückter Absatz um 2 cm.

Rechts eingerückter Absatz um 6 cm und Rechtsbündig. Stellen Sie den rechten Einzug auf 14 cm und Rechtsbündig. Rechts eingerückter Absatz um 6 cm und Rechtsbündig. Stellen Sie den rechten Einzug auf 14 cm und Rechtsbündig. Rechts eingerückter Absatz um 6 cm und Rechtsbündig. Stellen Sie den rechten Einzug auf 14 cm. Rechts eingerückter Absatz um 6 cm und Rechtsbündig.

Links und rechts eingerückter Absatz. Stellen Sie beide Einzüge auf 3 cm. Links und rechts eingerückter Absatz. Stellen Sie beide Einzüge auf 3 cm. Links und rechts eingerückter Absatz. Stellen Sie beide Einzüge auf 3 cm. Links und rechts eingerückter Absatz. Stellen Sie beide Einzüge auf 3 cm. Links und rechts eingerückter Absatz. Stellen Sie beide Einzüge auf 3 cm.